**БЫТОВОЙ РАЙДЕР ЕЛЕНЫ БОРЩЕВОЙ**

**Транспорт:**

Организатор обеспечивает и оплачивает транспорт от места нахождения артиста и до площадки.

В случае, если артист добирается до места проведения мероприятия самостоятельно, организатор оплачивает транспортные расходы – бензин; такси и т.д.

**Проживание:**

Гостиница не ниже 4 звезд

1 номер ЛЮКС

**Питание:**

По меню, либо суточные в размере 5 000р. на двоих.

**ГРИМЕРНАЯ**

1 охраняемая и запирающаяся на замок гримерная комната. Ключ от гримерной должен быть выдан сразу по прибытию артиста.

В гримерной комнате должны быть:

 • Гладильная доска и утюг;

 • Зеркало в полный рост /ОБЯЗАТЕЛЬНО/;

 • Диван, кресла;

 • Махровые полотенца для лица – 2 шт.

**Закуски:**

 • Черный чай (Greenfield)

 • Молоко, мед, сахар

 хлеб белый и черный(булочки)

 • Нарезка: сырная (дорогих сыров), рыбная, мясная.

 • Лимонная нарезка и мёд

 • Фрукты (груши, виноград, апельсины и пр.),

 • Негазированная минеральная вода (Evian, Vittel) – 2 бутылки по 0,5 л.

 • Одна бутылка шампанского Martini Asti.

**Важно!**: В гримерке или в непосредственной близости от нее обязательно должен быть туалет.

**Вход и выход** артиста только через служебный вход, подготовленный к приезду артиста и его свободному проходу к гримерной комнате.

**ОХРАНА**

На весь период пребывания артиста: во время концертных программ 2-а охранника, в свободное от концертов время 1 охраник. В некоторых случаев 1 охранник должен присутствовать в течении всей ночи на этаже гостиницы.

**Важно!** Возле гримерки, всегда стоит один или два охранника – которые пускают в гримерку только главных организаторов и тех людей, на которых укажут артисты.

 **ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР**

Проектор

Экран

Наличие wi-fi соединения

1 ручной радиомикрофон(уровня не ниже “Shure SM58”)

 и 1 хедсет.

Флипчарт

Проектор со звуком, подключаемый к компьютеру

Акустическая система:

 • Минимум 2 мониторные линии (0,3-0,5 кВт);

2) Порталы суммарной паспортной мощностью из расчета

5-10кВт на каждую 1000 человек, или на 200м2.(На открытых площадках мощность из расчета 30-50 кВт на каждую 1000 человек)

Предварительная настойка всех систем (выравнивание АЧХ зала, подавление паразитной обратной связи в мониторных линиях и пр.) осуществляется местной стороной.